\subsection{Компоновка}

\index{OpenCL компоновщик}%
\index{oclh_lr@\texttt{oclh\_lr}}%
Изолированная компоновка (линковка) осуществляется утилитой \verb|oclh_lr|.

\subsubsection{Синопсис}

\begin{CodeParWithCC}{\\\{\}}
oclh_lr [--dev-idxs=\underline{\smash{\textit{#}}},\underline{\smash{\textit{#}}},... | --dev-name=\underline{\smash{\textit{mask}}}]
        [--verbatim-output-name] [-o \underline{\smash{\textit{outfile}}}]
        [LINKER_OPTIONS] \underline{\smash{\textit{infile}}}...
\end{CodeParWithCC}

\subsubsection{Описание}

При вызове \verb|oclh_lr| осуществляется компоновка (линковка) объектных файлов
\verbIU{infile}\verb|...| для всех доступных в системе устройств GPGPU. При этом
необходимо понимать, что могут быть скомпонованы только объекты скомпилированные
для одной архитектуры GPGPU, а архитектуры ускорителей могут отличаться даже у
одного производителя. При попытке скомпоновать объект скомпилированный для
архитектуры отличной от архитектуры устройства будет выдана ошибка \verb|-42|
OpenCL API:\\*
\centerline{\Verb|oclerr: clCreateProgramWithBinary returned error -42 - CL\_INVALID\_BINARY|}\\*
В связи с изложенным рекомендуется запускать компоновщик только для одного
устройства или модели устройств используя ключ
\verb|--dev-idxs=|\verbIU{\#}\verb|,|\verbIU{\#}\verb|,...| или
\verb|--dev-name=|\verbIU{mask}. Если указан ключ \verb|--dev-idxs=|%
\verbIU{\#}\verb|,|\verbIU{\#}\verb|,...|, то будет осуществлена компоновка
только для устройств с индексами \verbIU{\#}\Verb|,|\verbIU{\#}\Verb|,...|
(подробнее~см.~п.\ref{subsubsec:lr_args}). Если указан ключ \verb|--dev-name=|%
\verbIU{mask}, то будет осуществлена компоновка только для устройств, модель
которых соответствует маске \verbIU{mask}
(подробнее~см.~п.\ref{subsubsec:lr_args}).

Во время работы \verb|oclh_lr| ведётся подробный диагностический журнал в файле
\verb|oclh_lr.log|, куда сохраняется избыточная информация обо всех доступных
устройствах GPGPU, используемых платформах и созданных для компоновки
контекстах. Формат файла-журнала описан в п.\ref{subsec:logformat}.

Журнал компоновки программы ведётся в отдельных файлах
\verbIU{outfile}\verb|-|\verbI{модель\_устройства\_GPGPU}\verb|-link.log|.

Результат работы компоновщика -- исполняемый файл-объект или библиотека
сохраняется в файле
\verbIU{outfile}\verb|-|\verbI{модель\_устройства\_GPGPU}\verb|.clexe| или
\verbIU{outfile}\verb|-|\verbI{модель\_устройства\_GPGPU}\verb|.clso|,
соответственно. Если указан ключ \verb|--verbatim-output-name|, то результат
будет сохранен в файле \verbIU{outfile}. Иногда возникает ситуация, когда
библиотека OpenCL производителя устройства выдала в качестве результата
несколько двоичных файлов, в таком случае все двоичные файлы будут сохранены, но
к именам файлов будет добавлен постфикс \verb|.|\verbI{N}, где
\verbI{N}~--~десятичное число обозначающее порядковый номер (начиная с ноля)
двоичного блока сформированного компилятором производителя устройства GPGPU.

Если ключ \verb|-o| не указан, то \verbIU{outfile} в названии файла будет
заменён на подстроку вида \verb|program_0x|\verbI{HHHH}. В случае если модель
устройства GPGPU средствами OpenCL определить не удалось, тогда
\verbI{модель\_устройства\_GPGPU} будет заменена на подстроку вида
\verb|dev_0x|\verbI{HHHH}. В приведённых подстановках \verbI{HHHH} это
шестнадцатеричное представление последних двух байт адресов программы и
устройства GPGPU, соответственно. Так как для одного запуска адрес программы и
устройства GPGPU уникален, с большой вероятностью два последних байта также
уникальны, поэтому могут быть использованы как подстрока для поиска связанных
записей в файле основного журнала \verb|oclh_lr.log|.

Имя файла основного журнала \verb|oclh_lr.log| и пути сохранения файлов могут
быть изменены при сборке библиотеки OpenCL helpers в заголовочном файле\\*
\indent\indent\verb|src/inc/oclh_settings.h|\\*
Данное имя и пути сохранения журналов и результатов компоновки определены в
макросах\\*
\indent\indent\verb|#define _GHM_LOG_PATH                 "."|\\*
\indent\indent\verb|#define _GHM_OCLH_LINKER_LOG_FILENAME "oclh_lr.log"|

\subsubsection{Аргументы}
\label{subsubsec:lr_args}

{\NmCnvDescript\verb|--dev-idxs=|\verbIU{\#}\Verb|,|\verbIU{\#}\verb|,...|\\*
числа \verbIU{\#}\verb|,|\verbIU{\#}\verb|,...|, указанные без пробелов через
запятую после ключа \verb|--dev-idxs=| это порядковые номера (индексы) устройств
GPGPU в системе, для которых будет осуществлена компоновка. Индексы начинаются с
ноля. Узнать индекс конкретного устройства можно из файла-журнала, в начальной
секции которого в описании устройства самая первая строка имеет вид\par
{\hspace{2\leftskip}\verbI{YYYY}\verb|-|\verbI{MM}\verb|-|\verbI{DD}%
\verb| |\verbI{hh}\verb|:|\verbI{mm}\verb|:|\verbI{ss}%
\verb| ws_0x|\verbI{HHHH}\verb| dev_0x|\verbI{HHHH}%
\verb+ | Device index: +\verbI{N}},\par
\noindent где \verbI{N}~--~индекс данного устройства.\par}
{\NmCnvDescript\verb|--dev-name=|\verbIU{mask}\\* строка \verbIU{mask},
указанная после ключа \verb|--dev-name=| это маска, которая указывает для каких
моделей устройств, присутствующих в системе будет осуществлена компоновка.
Символами подстановки являются:\par
\hspace{2\leftskip}\verb|?| -- замещает один любой символ;\par
\hspace{2\leftskip}\verb|*| -- замещает любое количество любых символов.\par
\noindent При отсутствии символов подстановки \verbIU{mask} рассматривается как
точное наименование модели устройства. Узнать модель конкретного устройства
можно из файла-журнала, в начальной секции которого в описании устройств
присутствует строка вида\par
{\hspace{2\leftskip}\verbI{YYYY}\verb|-|\verbI{MM}\verb|-|\verbI{DD}%
\verb| |\verbI{hh}\verb|:|\verbI{mm}\verb|:|\verbI{ss}%
\verb| ws_0x|\verbI{HHHH}\verb| dev_0x|\verbI{HHHH}%
\verb+ | Device name: +\verbI{модель}}\par
\noindent где \verbI{модель}~--~и есть строка, которая проверяется на
соответствие маске \verbIU{mask}.\par}
{\NmCnvDescript\verb|--verbatim-output-name|\\* данный ключ предписывает
компоновщику не добавлять к имени выходного файла модель устройства и
расширение, а использовать его именно так как указано. Однако, в случае если
результатом работы компоновщика является не один двоичный блок, то к имени будет
добавлен постфикс \verb|.|\verbI{N}, где \verbI{N}~--~десятичное число
обозначающее порядковый номер (начиная с ноля) двоичного блока сформированного
компоновщиком производителя устройства GPGPU.\par}
{\NmCnvDescript\verb|-o |\verbIU{outfile}\\* строка \verbIU{outfile}~--~имя
выходного файла. Если не задан ключ \verb|--verbatim-output-name|, то
\verbIU{outfile} используется как префикс имени файла \verbIU{outfile}\verb|-|%
\verbI{модель\_устройства\_GPGPU}\verb|.clexe| или \verbIU{outfile}\verb|-|%
\verbI{модель\_устройства\_GPGPU}\verb|.clso|, содержащего двоичный блок кода
сформированный в результате компоновки. В случае, если ключ
\verb|--verbatim-output-name| указан, то \verbIU{outfile} используется <<как
есть>>, за исключением случаев, когда в результате компоновки сформированы
несколько двоичных блоков~--~в таком случае все двоичные блоки будут сохранены с
именами файлов \verbIU{outfile}\verb|.|\verbI{N}, где \verbI{N}~--~порядковый
номер двоичного блока начиная с ноля. Кроме того строка \verbIU{outfile} будет
использована как префикс в имени файла-журнала компоновки.\par
\begin{ImpNote}
Пробельные символы в начале и в конце строки \verbIU{outfile} будут удалены.
Пробельные символы внутри строки \verbIU{outfile} будут заменены на знак
подчёркивания~<<\verb|_|>>~(underscore).
\end{ImpNote}
}
{\NmCnvDescript\verb|LINKER_OPTIONS|\\* аргументы компоновщика. В неизменённом
виде и с сохранением последовательности передаются компоновщику производителя.
Сами аргументы компоновщика описаны в спецификациях OpenCL, кроме того,
компоновщик производителя может поддерживать дополнительные аргументы не
отражённые в спецификациях OpenCL.\par}
{\NmCnvDescript\verbIU{infile}\verb|...|\\* список разделённый пробелами с
именами файлов содержащих скомпилированные объекты OpenCL. Имя файла не может
начинаться с символа~<<\verb|-|>>.\par}
